등불(light, lamp), 등잔, 호롱불

김진국

1. 등불

밤의 어두움을 불로 밝히는 것은 무서움을 떨치게 하고 활동이 가능한 환경으로 만들어 주기 때문에 매우 중요하다.

원시인들도 밤에 모닥불을 피워서 거주지를 밝히고 이동할 때는 횃불을 사용했을 것이다.

등불(light, lamp)은 불을 켜서 어두운 곳을 밝히는 모든 것을 뜻한다.

실내에서 등불(light, lamp)을 켜기 위해서는 알맞은 연료가 필요한데 적은 량으로도 오래 타고 연기나 그을음이 생기지 않으며 불이 날 위험이 없어야 한다. 옛날부터 기름이 적은 량으로도 오래 동안 불꽃을 피울 수 있었으므로 등불의 연료로 사용되었다. 동물성 기름은 포화지방이라 고체이므로 쏟을 위험이 없고 타면서 연기나 그을음이 적게 생성되므로 고급이었으나 구하기가 어려웠다. 식물성 가름은 불포화 지방이라 액체이므로 쏟기 쉽고 또 탈 때 불완전 연소로 연기와 그을음이 많이 난다.

1960년대 초까지 밤에 호롱불을 켜고 생활했다.

호롱은 양철로 만들어 졌는데 몸통인 기름통은 알코올램프같이 주둥이가 가늘게 되어 있으며 심지를 끼운 위 뚜껑은 아래 기름통에 꽉 끼이게 만들어져 있었다. 등유를 넣고 뚜껑을 꾹 눌러 닫으면 호롱이 넘어져도 기름은 거의 새지 않았다. 넘어져도 빨리 바로 세우면 불날 위험은 거의 없었다. 그런데 호롱을 사전에 찾아보니 등잔(燈盞, light, lamp)과 같다고 되어 있다.

한자 용어인 것 같은데 호롱이라는 한자가 제대로 나오지 않는다.

나무로 만든 등잔대(등잔받침, 등잔걸이, 호롱받침, 호롱걸이, 등경, 등가, 유경) 위에 양철로 만든 호롱을 놓았다. 호롱을 놓는 등잔대 부분이 홈이 파져 있어 등잔대에 놓은 호롱은 등잔대가 넘어지지 않으면 떨어지는 일은 없었다. 궁궐 같은 곳에서는 등잔대가 매우 높은 것도 있는데 이런 등잔불을 얹어 놓았던 받침대를 등울이라 한다.

기름은 석유(등유)를 사용했다.

저녁이 되면 성냥불을 켜서 호롱에 붙였다. 2평 정도의 방에 호롱불을 하나 켜면 사람 얼굴을 겨우 알아 볼 정도였으며 책을 읽으려면 호롱불 가까이 가야했다. 양촛불 1개를 켰을 때 보다 더 어두웠다. 밝게 하려고 심지를 올리면 그을음이 발생하여 천정을 까맣게 그을렸다. 촛불 1개의 밝기를 1촉, 즉 1와트(W)이니 호롱불은 1와트(W)의 밝기도 되지 않는 것이다.

그러다 동네에서 협의 결정하여 집집마다 전등 1~2개를 달아 놓고 물레방앗간에 발전기를 설치하여  저녁에 2~3시간 씩 발전하여  전기를 보내주었다. 그 밝음은 딴 세상을 열어 주었다. 전기가 물레방아 돌아가는 힘으로 생산되는데 물레방아 회전이 고르지 못해서인지 전기용량이 부족해서인지 밝았다가 어두웠다가  하였지만 호롱불과는 비교가 되지 않았다.

2. 등잔(燈盞, light, lamp)과 초(燭, 촉, candle)

옛날의 등불은 등잔(燈盞)에 불을 켜거나 초(燭, 촉)에 불을 켜는 것이었다. 역사적 기원은 몇 천 년이 된다. 초(燭, 촉)는 궁궐이나 고관대작이 사용했으므로 서민은 양초(洋燭, 양촉)가 들어오기 전에는 별로 사용하지 못하였다. 초(燭, 촉)를 만드는 재료는 소기름,  밀납 등 고체인 동물성 기름이 사용되었으나 사용할 수 있는 양이 부족하였고 여름에는 녹아 내려서 사용에 어려움이 있었다.

동양에서의 등불(light, lamp)은 입구가 넓은 등잔(燈盞)을 많이 사용하였다.

등잔(燈盞)이란 술잔과 같은 종지 모양으로 입구가 넓은 질그릇,  사기그릇,  놋그릇 등이 있다. 이 그릇에 기름을 담고 심지를 기름에 담가 그릇 가 쪽에 기대어 붙여놓고 불을 붙이는 것이다.

등잔에 기름을 넣어 심지에 불을 붙여 등잔불을 켜서는 등잔대에 올려서 사용하였다.

섯달 그믐날 밤에 방뿐만 아니라 정지(부엌), 우물가, 통시(화장실) 등 집안 곳곳에 불을 밝히자니 호롱 수가 부족하여 할머니께서 종지와 들기름을 이용하여 등잔(燈盞)불을 만들어 곳곳에 가져다놓으시는 것을 보았다.

옛날의 등잔기름은 구하기 쉬운 들기름(들깨기름) 등 식물성 기름이 사용되었다. 그러나 옛날에 일반 서민은 기름을 구할 능력이 되지 않아 밤에 조명을 할 수 없었다. 그래서 특별한 날에만 등불을 켤 수 있었으며 석유가 수입되면서 호롱이나 양초를 사용할 수 있게 되었다.

서양의 램프(Lamp)는 옛날부터 등잔이 아니고 구멍이 둘인 단지 모양이었다(예. 로마 램프, 알라딘의 램프, Alladin's Lamp).

3. 등유(석유)의 개발

석유(원유)는 몇 천 년 전부터 약이나 연료로 사용되었지만 거친 혼합물이었으므로 사용하기에 불편하여 상품화될 수 없었다. 그러던 중 미국에서 1855년에 원유성분을 분석한 결과 각각의 성분으로 분리하면 다양하게 이용할 수 있음을 발견했다. 이렇게 석유의 가치를 발견하고는 1859년에 20m 정도 파서 처음으로 석유 채굴에 성공하였다. 채굴된 석유(원유)를 분별 증류하여 다양한 용도로 사용되었으며 세계로 전파되었다.

4. 호롱

우리나라는 1876년경에 일본으로부터 석유(등유)가 수입되고 심지꽂이가 따로 붙은 사기등잔(沙器燈盞)이 대량으로 수입되었다. 그런데 이 사기등잔(沙器燈盞)은 잔(盞) 모양이 아니고 서양의 램프(Lamp)에서 유래한 단지(壺, 호, 항아리) 모양이었다. 그래서 이것을 호롱(壺籠)이라고 불렀다는 설이 있다. 등잔에 석유(등유)을 사용하지 않는 것은 등유는 식물성기름보다 인화성이 강해 석유가 노출되어 있는 등잔은 전체에 불이 붙기 때문에 위험하고 증발되어 줄어들기 때문이다. 호롱은 가는 심지꽂이에 심지가 극히 일부분만 노출되어있으므로 불꽃의 크기가 일정하게 제한되어 위험이 전연 없다.

세월이 흘러감에 따라 호롱(壺籠)은 재료를 바꾸어 양철로 제작되고 밑의 기름통과 위의 심지 꽂이 뚜껑이 꽉 쪼이게 만들어졌으므로 넘어져도 기름이 유출되어 불날 위험이 사기호롱보다 줄어들었다.

5. 등롱과 호롱

등잔불은 바람 때문에 밖에서는 그냥 사용할 수 없으므로 바람막이가 필요하다. 그래서 불을 켠 초(燭, 촉)나 호롱을 담아 외출하거나 밖에 내어다 걸 수 있도록  만든 것이 등롱(燈籠)이다. 보통 우리는 이것을 등(燈)이라 한다. 보통 등(燈)은 판자로 아래,  위판을 만들고 위판은 가운데 구멍을  내었으며 옆면은 사각이나 육각으로 나무 뼈대와 창문을 만든 다음 한지로 창과 창문을 붙였다. 그 속에 호롱불을 넣어서 외출할 때 사용했다. 촛불을 넣은 등(등롱, 燈籠)을 초롱(예;靑紗燭籠, 청사초롱)이라 하듯이 호롱은 등(등롱, 燈籠)에 호롱불을 넣은 것이라 볼 수도 있을 것이다. 이와 같이 호롱은 실외 등(등롱, 燈籠)을 의미하는 용어지만 실내 등이나 실외 등(등롱, 燈籠)을 구별하지 않고 사용한 것이라 생각된다. 나중에는 철제에 창을 유리로 가린 등도 있었다. 실내에서는 가린 등보다는 가리지 않은 호롱불이 더 밝았으므로  호롱불을 등잔대에 올려놓고 사용했다.

6. 남포등(램프, 호야)

서양에서 이 호롱(壺籠)을 유리통(등피)으로 감싸서 호롱과 등을 합쳐 일체형으로 만든 것을 램프(lamp), 남포등(lamp, 호야 ; 등피-일본어)이라 한다.

램프(lamp)는 1757년 라비노가 발명했으며 램프(lamp)라는 용어는 횃불(lampas)이라는 뜻의 그리스어에서 유래했다.

7.  양초의 발달

서양에서는 양초의 재료로 소기름을 사용했었는데 18세기에 들어 고래를 잡는 포경 산업이 발달하자 고래에서  채취한 경랍이 새로운 재료로 사용되었다. 경랍은 그을음이 적게나고 냄새가 좋아서 양초 재료로 최고의 인기였다. 경랍은 향유고래의 머리 부분에 있는 기름을 냉각시킨 뒤 압착하여 만든 고체 물질이다. 이때에 미국이 고래 사냥에 제일 적극적이었으며 고래의 씨가 말라갈 정도였다.

1823년에 스테아린을 추출해 첨가하여 양초를 단단하게  할 수 있게 되었고 1850년대에 석유에서 파라핀을 분별 증류하여 양초재료로 사용하게 됨으로써 양초가 대중화되었으며 고래도 살아남게 되었다.

8. 전등의 출현

전등의 역사는 140년 정도 되었다.

1866년 지멘스가 처음으로 직류발전기를 제작하였다. 그리고 1879년에 미국의 토머스 에디슨이  백열전구를 발명하고 이어서 1882년 직류발전기를 만들어 증기기관으로 돌리는 화력발전소를 설립하였으나 상업용으로 채택되지 못하였다. 테슬라가 교류발전을 개발하고 에디슨의 직류발전과 경쟁하여 1903년에 전 세계 전력회사가 교류발전을 하게 됨에 따라 전등의 시대가 열리게 되었던 것이다.

우리나라에는 1887년 전기가 도입되어 경복궁에 전등이 설치되었으나 시골에는 1970년대가 되어서야 전기가 공급 되었다.

9. 등불(등잔, 초, 호롱, 남포등)의 사용법

호롱,  등잔, 초 등으로 불을 밝히는데 그 원리는 심지(솜을 꼰 것, 실 묶음)에 기름(초는 열에 녹아서 액체가 됨)이 모세관 현상으로 올라오면 먼저 연소로 발생한 열을 받아 기화된다. 기화된 기름이 주위의 산소와 혼합되어 먼저 연소로 발생한 열에 의해 연소(빠른 산화)가 일어나 빛을 내는 것이다.

인화성이 약한 동, 식물성 기름은 불이 피어 있어도 온도가 높은 심지 끝에만 불이 붙어 타지만 주위에는 온도가 낮아 휘발된 기름이 없어 기름이 노출되어도 불이 붙지 않는다. 그래서 입구가 넓은 등잔(燈盞)을 사용해도 문제가 없었다. 그러나 인화성이 강한 석유(등유)는 열이 가해지면 주위에 기름이 휘발되어 있어 심지뿐만 아니라 노출된 기름에도 불이 붙을 수 있으므로 심지만 일부 노출시키고 기름은 열에 노출되지 않도록 만든 호롱이나 남포등(lamp)에 사용하여야 하는 것이다. 옛날에는 부싯돌(hard rock,

석영 재질의 돌, 쑥과 수리취 잎을 말려서 비빈 것을 차돌에 붙여서 잡고 쇠 조각으로 차돌 모서리를 빠르게 밀어내듯이 치면 불꽃이 튀어 쑥에 불이 붙음)이나 화로나 부엌 아궁이에 재로 묻어둔 불씨로 불을 켰으며 성냥(石硫黃, 석류황)이 들어온 후에는 성냥불로 붙였다. 심지가 타서 줄어들어 불이 밝지 못하면 심지를 올려서 사용한다. 호롱은 불이 켜져 있을 때는 바늘 끝으로 심지를 돋우고 불이 꺼졌을 때는 뚜껑을 열어 밑에서 심지를 밀어 올린다. 불을 끌 때는 입으로 불어서 끈다.

남포등(램프, 호야)은 톱니가 심지에 부착되어 있어 톱니 축 손잡이를 돌리면 심지의 높낮이가 조절된다. 남포등(램프, 호야)의 불을 켤 때는 유리통을 올리고 불을 켜고 끌 때는 유리통을 올리고 입으로 불어서 끈다.